镜像文件下载地址:
谷歌网盘:https://drive.google.com/file/d/1T0ujz3fpnjJrgNHiiyyxj5-it-ehK7cF/view
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1CsznKcLzY12MJIuPN8FCdQ 提取码dnvw

步骤 1：准备一台 C1 SSD，并将压缩镜像文件 vea_sdcard.img.xz 复制到该 SSD 中。
[bookmark: _GoBack][image: 06e499e58e5438c18dbf7101c2b3351a][image: ]
步骤2：确保Windows电脑和Vela设备连接到同一网络段。将准备好的C1 SSD插入Vela设备。

步骤3：在Windows电脑上运行Recover_Single.exe，输入Vela的IP地址，然后选择“检查设备和镜像”。等待检查完毕，然后根据检查结果选择SSD或者U盘其中一种方式。
[image: 0fbe90a8946c4e1d806fe8d063341429]











步骤4：根据检查结果选择SSD或者U盘其中一种方式之后，等待10分钟左右，直到日志出现”completed”
[image: 2fbd75434e62ae897cff1fba2c9f128c]
步骤5：断开Vela的电源，然后在重新通电的同时按住复位小孔按钮，保持约5分钟。
[image: 35cf3833efc77a10a3ce7b872c7c4927]
[image: 42a6851f8470d321aba7e3ceb2e89212]



步骤6：安装最新版本的 DynaTools，然后使用 Dyna Hub 将 Vela 固件升级至版本 siup-velars-260811a。
[image: ]
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